Druk nr 3.2.2.10 **Załącznik nr 3**

……………………, ….…... 2019 r.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr porządkowy** | **Kategoria wydat-ków** | **Opis** |
| ***Opis realizowanych prac w ramach Działania:* dostawa Szalunków systemowych** | | |
| **16.6.1.** | Środki trwałe, materiały i usługi | Dostawa do miejsca zamówienia kompletnego zestawu stalowych, magnesowych **Szalunków systemowych** służących do produkcji prefabrykowanych przegród budowlanych, fabrycznie nowych, o następujących parametrach (wymaganiach technicznych):  1) 10 sztuk kompletów po 2 sekcje według założenia kompletu dla jednej sekcji: obwód 2 krawędzi ściany, obwód 4 krawędzi otworu okiennego, obwód 3 krawędzi otworu drzwiowego w ścianie) według schematu – rysunek nr 1 – schemat 2 sekcji.  2) Adaptery powinny mieć wymiar dla elementów produkowanych o wysokości (docelowej grubości przegrody):  - 150-250 mm – 4 komplety po 2 sekcje  - 250-350 mm – 4 komplety po 2 sekcje  - 300-500 mm – 2 komplety po 2 sekcje  3) Elementy każdej sekcji wyposażone w odpowiednią ilość magnesów i profili montażowych, adapterów i zapasowe części.  4) Dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (zakład prefabrykacji przy ul. Toruńskiej 197 we Włocławku).  5) Bezpłatne szkolenie dla pracowników Zamawiającego na terenie zakładu produkcyjnego, w tym próba technologiczna  6) Przygotowanie dokumentacji tj. instrukcja użytkowania, konserwacji i warunki gwarancji w języku polskim, deklaracja zgodności CE w języku polskim i katalog elementów wymiennych  7) gwarancja – minimum 24 miesiące  8) serwis – czas reakcji – max. 72 godziny  9) rok produkcji – 2019, zestaw fabrycznie nowy |

…………………………………………………

(podpis/y osoby/osób reprezentujących Wykonawcę)