Druk nr 3.2.2.10 **Załącznik nr 3**

Włocławek, …………….... 2020 r.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ (SKRÓCONA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr działania | Kategoria wydatków | Opis |
| *Opis realizowanych prac w ramach Działania:*  **Rozbudowa zakładu produkcyjnego o nową nawę wraz z infrastrukturą** - etap II - **KONSTRUKCJA STALOWA – DACH IV NAWY** (Wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne, transport i montaż kompletu elementów konstrukcji stalowej dachu). | | |
| 1,2,3,4 | Środki trwałe, roboty i materiały budowlane | Zakup materiałów i usług:  Przeprowadzenie poszczególnych prac prowadzących do wykonania pełnego i kompletnego zadania w zakresie:   1. Wykonanie kompletu elementów konstrukcji stalowej dachu w klasie EXC2 wg normy PN-EN-1090, gatunek stali S235JR wg PN-EN 10025 z atestem 3.1 lub zamienniki po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego i projektanta na ich zastosowanie, poziom jakości spoin „D” wg PN-EN ISO 5817 lub wyższy; 2. Zabezpieczenie antykorozyjne kompletu elementów konstrukcji stalowej dachu poprzez cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461; 3. Transport kompletu elementów konstrukcji stalowej dachu na miejsce montażu; 4. Montaż kompletu elementów konstrukcji stalowej dachu, w tym zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkiego sprzętu koniecznego do przeprowadzenia skutecznego montażu (m.in. dźwigi, podnośniki, wszystkie łączniki – śruby, nakrętki, podkładki, kotwy chemiczne, wkręty, itp.)   Przy odbiorze należy przekazać wszelkie atesty na zastosowane materiały, atesty i świadectwa zabezpieczenia antykorozyjnego i wszystkie pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z prawem budowlanym. |
|  | | |

..………………………………………………………….

(podpis/y osoby/osób reprezentujących Wykonawcę)